# 搭建域--单域

## 目录

  * 1.[创建所需系统环境](##创建所需系统环境)
  * 2.[创建步骤](##创建步骤)
    * <1>[网卡配置](###网卡配置)
    * <2>[域控搭建](###域控搭建)
      * -1[配置IP地址(域控)](####配置IP地址)
      * -2[关闭防火墙](####关闭防火墙)
      * -3[安装域控服务](####安装域控服务)
      * -4[将主机提升为域控](####将主机提升为域控)
      * -5[添加域用户](####添加域用户)
    * <3>[域成员搭建](###域成员搭建)
  * 3.[意外状况&方法解决](##意外状况&方法解决)
## 创建所需系统环境

WindowsServer2016

Windows10

*(注：这是本次搭建的系统环境，所需环境可根据需求进行选择，其它Windows系统大同小异。)*

## 创建步骤

### 网卡配置

添加网卡"编辑"-->"虚拟网络编辑器"-->管理员启动-->"添加网络"并选择VMnet11网卡-->配置"子网IP"及"子网掩码"-->"应用"

![](.\image\0.1.png)

将WindowsServer2016、Windows10两台主机放在了VMnet11网卡下。

![](.\image\1.png)

### 域控搭建

系统：WindowsServer2016

#### 配置IP地址(域控)

'WIN+R'-->ncpa.cpl

![](.\image\2.png)

![](.\image\3.png)

#### 关闭防火墙(域成员)

搜索-->"winodows 防火墙"-->"启用或关闭Windows防火墙"-->专用&公用防火墙关闭

![](.\image\4.png)

#### 安装域控服务

"服务器管理器"-->"添加角色和功能"-->"服务器角色"-->勾选"Active Directory 域服务"-->"添加功能"-->"安装"

![](.\image\5.png)

![](.\image\6.png)

![](.\image\7.png)

![](.\image\8.png)

![](.\image\9.png)

![](.\image\10.png)

![](.\image\11.png)

![](.\image\12.png)

![](.\image\13.png)

#### 将主机提升为域控

![](.\image\14.png)

![](.\image\15.png)

![](.\image\16.png)

![](.\image\17.png)

![](.\image\18.png)

![](.\image\19.png)

![](.\image\20.png)

![](.\image\21.png)

等待自动重启完成后并登录域控

![](.\image\22.png)

#### 添加域用户

![](.\image\23.png)

![](.\image\24.png)

![](.\image\25.png)

![](.\image\27.png)

![](.\image\28.png)

### 域成员搭建

系统：Windows10 专业版

*(注:家庭版不支持加入域)*

#### 配置IP地址(域成员)

'WIN+R'-->ncpa.cpl-->"Ethernet0"-->"属性"-->"Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)"-->输入对应信息

![](.\image\2.png)

![](.\image\29.png)

#### 关闭防火墙(域成员)

搜索-->"检查防火墙状态"-->"启动或关闭Windows Defender防火墙"-->专用&公用防火墙关闭

![](.\image\30.png)

#### PC机加入域

"WIN+I"-->"系统"-->"关于"-->"高级系统设置"-->"计算机名"-->"更改"-->选择并输入"域"-->输入在域控创建的用户账号&密码-->重启主机-->选择其它用户

![](.\image\31.png)

输入账户密码登录

账户：fireworn.cc\PC1-windows10

或者：PC1-windows10

![](.\image\32.png)

至此单域搭建完成

## 意外状况&方法解决

意外状况：

1.域成员PC机无法加入域

![](.\image\50.png)

解决方法：

1.检查VMware虚拟机网卡是否配置添加[点此处跳转至对应位置](###网卡配置)

2.检查两台虚拟机是否在同一网卡下[点此处跳转至对应位置](###网卡配置)

3.检查域成员中的DNS服务器("首选NDS服务器")是否是域控服务器IP地址[点此处跳转至对应位置](###配置IP地址(域成员))

------

文章来源于实操结果，可能会出现其它不同的解决方案，和错误解决。有问题可留言共一起讨论。

*<u>注：本文章仅供学习和研究使用,请勿使用项目的技术手段用于非法用途,任何人造成的任何负面影响,与本人无关.</u>*

<u>[文章来源：https://fireworm.cc](https://fireworm.cc)</u>

